ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

 ***Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт вхідних груп у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Гідропаркова, буд. 9, під’їзди 3, 9-14, м. Дніпро)***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

 Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт вхідних груп у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Гідропаркова, буд. 9, під’їзди 3, 9-14, м. Дніпро), Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гідропаркова, буд. 9, під’їзди 3, 9-14

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 374 739,00 грн . Очікувана вартість предмета закупівлі було передбачено відповідно до проекту розпорядження міського голови, опублікованому на сайті ДМР.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено в проекті розпорядження міського голови, опублікованому на сайті ДМР. (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   | Розділ №1. Поточний ремонт вхідних груп |   |   |   |
|   | \_ металевий козирок входу |   |   |   |
| 1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,ферми та ін.]/м/к козирка | т | 0,169 |   |
| 2 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 7 |   |
| 3 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 ммдодавати/до 100мм | шт | -7 |   |
| 4 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | -7 |   |
| 5 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1т/м/каркас козирка | т | 0,1696 |   |
| 6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,68 |   |
| 7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115/за 2 рази | м2 | 10,68 |   |
|   | \_\_з/б козирок входу |   |   |   |
| 8 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 72 |   |
| 9 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 ммдодавати/до 100мм | шт | -72 |   |
| 10 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | -72 |   |
| 11 | Улаштування м/ каркасів стін та покрівлі по з/бконструкціям | т | 0,5188 |   |
| 12 | Ґрунтування металевих поверхонь за два разиґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 36,15 |   |
|   | -------------------------- |   |   |   |
| 13 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 78,64 |   |
| 1415 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,підвіконних відливів/планки металевіОблицювання стін каркасів профільованим листом  | ММ2 | 173,620,4 |   |
| 16 | Улаштування підшивки стель профільованим листом |  м2 | 70,65 |   |
| 17 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 73 |   |
| 18 | Прокладання трубопроводів зливної каналізації зполіетиленових труб діаметром 110 мм | м | 1,3 |   |
|   | Розділ №2. Інші роботи |   |   |   |
| 19 | Навантаження сміття вручну |  т | 0,064 |   |
| 20 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,064 |   |