ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

# ***Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 100)***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***   Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 100)

 , Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 100
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***1 250 000,00***  грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Установлення та розбирання внутрішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщеньдо 6 м | м2 | 14,62 |   |
| 2 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень/доН=3,5м | м2 | -14,62 |   |
|   | Розділ №1. Демонтажні роботи |   |   |   |
| 3 | Знімання засклених віконних рамкількість: (r2(16,98+80,06+18,2))\*2 |  м2 | 230,48 |   |
| 4 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосахкількість: 49+1 |  шт | 50 |   |
| 5 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'янихбудівляхкількість: r2((39,17\*0,4+24,64\*0,45+9,94\*0,55)/1,02) |  м2 | 31,59 |   |
| 6 | Розбирання відливів з листової сталікількість: r2((9,05+36,17+3,87+6,98+10,05)/1,037) | м | 63,76 |   |
|   | Розділ №2. Монтажні роботи |   |   |   |
| 7 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площеюдо 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових ігромадських будівелькількість: r2(16,98) | м2 | 16,98 |   |
| 8 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площеюдо 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових ігромадських будівелькількість: r2(80,06) | м2 | 80,06 |   |
| 9 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площеюбільше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівелькількість: r2(18,2) | м2 | 18,2 |   |
| 10 | Установлення віконних зливівкількість: r2((9,05+36,17+3,87+6,98+10,05)/1,037) | м | 63,76 |   |
| 11 | Установлення пластикових підвіконних дошоккількість: r2((39,17+24,64+9,94)/1,02) | м | 72,3 |   |
|   | Розділ №3. Заміна склопакетів |   |   |   |
| 12 | (Демонтаж) металопластикових рам склопакетамиплощею до 1 м2кількість: r2(0,61) | м2 | 0,61 |   |
| 13 | Скління металопластикових рам склопакетами площеюдо 1 м2кількість: r2(0,61) | м2 | 0,61 |   |
|   | Розділ №4. Інші роботи |   |   |   |
| 14 | Навантаження сміття вручнукількість: r3(8,03395+45\*(0,61)/1000+43\*0/1000+8,5\*((2,05+1,3)\*0)/1,02/1000) |  т | 8,061 |   |
| 15 | Перевезення сміття до 30 км | т | 8,061 |   |