ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт сантехсистем житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, буд. 53-А)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт сантехсистем житлового будинку, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, буд. 53-А), Код ДК 021:2015:45330000-9: Водопровідні та санітарно-технічні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, буд. 53-А)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***270000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт (к=1,2, прилож. Б, таб. Б1, п.2) Виконання ремотно-будівельних робіт в будівлях, що  експлуатують | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи | |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15  мм | | м | 4 |  |
| 2 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40  мм | | м | 4 |  |
| 3 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50  мм | | м | 22,9 |  | |
| 4 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65  мм | | м | 8 |  | |
| 5 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80  мм | | м | 14,1 |  | |
| 6 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90  мм | | м | 19,2 |  | |
|  | Розділ №2. Монтажні роботи | |  |  |  | |
| 7 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових  [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | | м | 4 |  | |
| 8 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  50 мм | | м | 4 |  | |
| 9 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  63 мм | | м | 22,9 |  | |
| 10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм | | м | 8 |  | |
| 11 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | 14,1 |  | |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | 19,2 |  | |
| 13 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах  із сталевих труб діаметром 65 мм | | шт | 1 |  | |