**ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЗА ПАРКУВАННЯМ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

***Персональний нагрудний відеореєстратор***

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування замовника**: Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради
2. **Код ЄДРПОУ**: 42403446
3. **Місцезнаходження замовника**: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 60
4. **Категорія замовника**: орган місцевого самоврядування
5. **Назва предмету закупівлі**: Персональний нагрудний відеореєстратор
6. **Код ДК та назва**: ДК 021:2015: 32330000-5-Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу
7. **Кількість товару**: 15 штук
8. **Місце поставки товару:**  49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 60
9. **Вид закупівлі**: Відкриті торги з особливостями
10. **Ідентифікатор закупівлі**: UA-2024-04-12-005707-a

Очікувана вартість предмета закупівлі (розмір бюджетного призначення) становить 101 700,00 грн. (Сто одна тисяча сімсот гривень 00 копійок) з ПДВ. Очікувана вартість розрахована на підставі комерційної пропозиції, дослідженням цін через мережу Інтернет, аналізу проведених закупок на Прозорро та з урахуванням понесених у попередніх періодах витрат (укладених договорів) з урахуванням індексу інфляції, включає витрати на транспортування (завантаження, розвантаження, занесення на поверх) Товару Замовнику у приміщення Покупця, з урахуванням витрат на пакування, маркування, сплату митних тарифів, податків і зборів, інших витрат.

1. **Розмір бюджетного призначення:** становить 101 700,00 грн. -Бюджетні призначення на напрям використання коштів (загальний фонд місцевого бюджету) затверджено:

* рішенням міської ради від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»
* кошторисом інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради на 2024 рік затвердженим департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради 04.01.2024
* наказом департамента транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 08.01.2024 №1 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік»

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому, для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог чинного законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості або подібних товарів.

В зв’язку з необхідністю у забезпеченні безперебійної, безперервної стійкої та надійної роботи інспекції, необхідно здійснити закупівлю товару - Персональний нагрудний відеореєстратор.

**Персональний нагрудний відеореєстратор X5В**

|  |  |
| --- | --- |
| **Чіпсет** | Ambarella H22 |
| **Роздільна здатність відео** | 2688х1512 (30FPS), 2560x1440 (30FPS), 2304x1296 (30FPS), 1920x1080 (30 FPS), 1280x720 (30 FPS), 848x480 (30 FPS) |
| **Формат відео** | Н.265 / H.264 .MP4 |
| **Перемотування Вперед/назад** | 2X - 64X |
| **Формат Аудіо** | WAV |
| **Цифровий зум** | Х64 |
| **Електронна стабілізація зображення** | Так |
| **ID номер** | 5-символьний ID пристрою та 6-символьний ID користувача |
| **Датчик руху** | Так |
| **G-сенсор** | Так |
| **Камера** | 5M / 20M / 25M / 30M / 40M |
| **Час безперервного запису** | 900 хвилин (Батарея повністю заряджена, IR- підсвічування вимкнено, 1280x720 @30fps) |
| **Пам’ять** | 64 Gb MicroSD Class10 |
| **USB** | microUSB |
| **GPS** | Вбудований GPS (зазначення координат на відеозаписах) |
| **Увімкнення/вимкнення з допомогою клавіші «Запис»** | Так |
| **WIFI** | IEEE 802.11b/g/n (AP & STA mode) |
| **Сигнал при початку запису** | Так |
| **IR підсвічування** | 4 IR Lights, дальність до 10 метрів |
| **Відео/Фото перегляд** | Так |
| **Екран** | 2 дюйми TFT-LCD кольоровий дисплей |
| **Кут огляду** | 140 градусів |
| **Нічне бачення** | до 10 метрів |
| **Захист** | IP66 |
| **Кріплення** | Металічна кліпса з можливістю обертання на 360 градусів |
| **Акумуляторна батарея** | Вбудована батарея 4200 mAh |
| **Статус акумулятора** | Відображується на дисплеї |
| **Пароль** | Пароль адміністратора для унеможливлення видалення запису та зміни налаштувань |
| **Передзапис/післязапис** | 5~30 секунд |
| **Розміри** | 80mm \* 58mm \* 34mm |
| **Вага** | 175г |
| **Стандартні аксесуари** | USB кабель, пристрій заряджання, міні-станція заряджання, інструкція, кліпса кріплення |

Уповноважена особа Людмила ЗАЙЦЕВА