**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваноївартості предмета закупівлі**

**Поточний ремонт вимощення житлового будинку за адресою: м. Дніпро,**

**вул. Лазаряна, буд. 2**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективневикористання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради

2. Код ЄДРПОУ: 44013254.

3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.

4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).

5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт вимощення житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд. 2

6. Код за ДК: 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

7. Кількість послуг: 1 послуга

8. Місце надання послуг: 49010 м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд. 2

9. Відкриті торги з особливостями.

10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-02-19-012850-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

488 500 ,00 грн. з ПДВ (чотириста вісімдесят вісім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу ІІІ наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

**Розмір бюджетного призначення:** передбачено бюджетним асигнуванням на 2025 рік згідно з рішенням ДМР від 04.12.2024 №2/59 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.

Термін надання послуг: до 31.12.2025.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **на** Поточний ремонт вимощення житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд. 2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | | м3 | 9,44 |  | |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | | м3 | 21,72 |  | |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунту 2 | | м3 | 7,55 |  | |
| 4 | Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних  плиток | | м2 | 26,6 |  | |
| 5 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50  мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | | шт | 266 |  | |
| 6 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | | м2 | 53,2 |  | |
| 7 | Виготовлення металевого армокаркасу | | т | 0,247 |  | |
| 8 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | | т | 0,247 |  | |
| 9 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | 189 |  | |
| 10 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | | т | 0,049 |  | |
| 11 | Улаштування вимощення з бетону | | м2 | 189 |  | |
| 12 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | | м | 71 |  | |
| 13 | Навантаження сміття вручну | | т | 54,45 |  | |
| 14 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 54,45 |  | |
|  | | | | | | |