На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

ДК 021:2015-42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

UA-2021-10-19-014522-c

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик | Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МП№2»ДМР.Закупівля здійснюється відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю згідно зі стандартами якості до даного виду товару.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015-42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**Загальні вимоги:**Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати технічним вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розглядаються.**Специфікація на закупівлю**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
|  | Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) | шт | 45 |
|  | Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.) | шт | 8 |
|  | Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) | шт | 6 |

1**.**Найменування предмету закупівлі: ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої.2. Товар повинен відповідати своєму функціональному призначенню, вимогам діючих державних стандартів.3. Загальна кількість кондиціонерів – 59 шт.4. Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена.5. Товар повинен бути укомплектованим інструкцією про використання, викладеною українською мовою;6. При поставці товару Постачальник надає гарантійні талони та перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування цього обладнання на території України.7. Вимоги до тари та упаковки для кожного комплекту згідно законодавства України: упаковка повинна забезпечити збереженість виробів при їх транспортуванні і зберіганні на протязі термінів, визначених в нормативно-технічній документації до нього.8. Гарантійний термін - не менше 24 місяців.9. Місце поставки та кількість товару:м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 22 – 23 шт.:Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) – 18 шт.;Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.) – 4 шт.;Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) – 1 шт.м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 4 – 20 шт.:Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) – 15 шт.;Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.) – 2 шт.;Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) – 3 шт.м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 94а – 6 шт.:Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) – 3 шт.;Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.) – 2 шт.;Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) – 1 шт.м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 6а – 10 шт.:Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.) – 9 шт.;Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.) – 1 шт.  10.Постачання, монтаж та підключення кондиціонерів здійснюється за рахунок Постачальника який має надати гарантійний лист про проведення монтажу, підключення кондиціонерів та використання усіх необхідних для цього матеріалів за його власний рахунок . 11.  Після постачання Товару Постачальник має виконати монтаж та пусконалагоджувальні роботи. 12. Монтаж кондиціонера повинен включати в себе прокладання всіх комунікацій, (у тому числі підключення через автоматичні вимикачі) необхідних для належної роботи кондиціонерів. **1. Технічні характеристики:** Кондиціонер (площа приміщення до 20 кв.м.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Вимоги** | **Кількість, шт** |
| 1 | Кондиціонер  | Площа приміщення, кв.м* До 20 кв.м.

Тип* [Спліт-система](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43269%3D78909/)

Тип встановлення внутрішнього блока* [Настінний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43264%3D78874/)

Продуктивність (охолодження/ обігрів), кВт* 2,3/2,3

Продуктивність (охолодження/ обігрів), BTU* 7677/8018

Клас енергоефективності * A/А

Витрати повітря (внутрішній/ зовнішній блок) м3/ч* 470/1200

Рівень шуму, внутрішній блок, дБ (А)* 26

Напруга живлення, В ~Гц* 220-240~50

Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт* 0,7/0,65

Номінальний ток (охолодженння/обігрів), А* 5,5

Розміри внутрішнього блоку, мм* 696/251/190

Розміри зовнішнього блоку, мм* 720/428/310

Вага внутрішнього блоку, кг* 8,8/7,5

Вага зовнішнього блоку, кг* 24/22

Діаметр труб, дюйм* 1/4¨ / 3/8¨

Максимальна довжина магістралі., м* 15

Максимальний перепад висот, м* 10

Холодоагент, г* R410A/550

Діапазон робочої температури* +18℃~+43℃/ -7℃~ +24℃

Марка компресора* GREE

Комплектація* Внутрішній блокЗовнішній блокПульт ДУ

Колір* Білий

Гарантія* **24 місяці** офіційної гарантії від виробника
 | 45 |

 **2.Технічні характеристики:** Кондиціонер (площа приміщення до 25 кв.м.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Вимоги** | **Кількість, шт** |
| 1 | Кондиціонер  | Площа приміщення, кв.м* До 25 кв.м.

Тип* [Спліт-система](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43269%3D78909/)

Тип встановлення внутрішнього блока* [Настінний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43264%3D78874/)

Продуктивність (охолодження/ обігрів), кВт* 2,6/2,7

Продуктивність (охолодження/ обігрів), BTU* 8701/9042

Клас енергоефективності * A/А

Витрати повітря (внутрішній/ зовнішній блок) м3/ч* 470/1200

Рівень шуму, внутрішній блок, дБ (А)* 26

Напруга живлення, В ~Гц* 220-240~50

Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт* 0,79/0,73

Номінальний ток (охолодженння/обігрів), А* 6,2

Розміри внутрішнього блоку, мм* 696/251/190

Розміри зовнішнього блоку, мм* 720/428/310

Вага внутрішнього блоку, кг* 9,2/7,7

Вага зовнішнього блоку, кг* 26,5/24,5

Діаметр труб, дюйм* 1/4¨ / 3/8¨

Максимальна довжина магістралі., м* 15

Максимальний перепад висот, м* 10

Холодоагент, г* R410A/560

Діапазон робочої температури* +18℃~+43℃/ -7℃~ +24℃

Марка компресора* GREE

Комплектація* Внутрішній блокЗовнішній блокПульт ДУ

Колір* Білий

Гарантія* **24 місяці** офіційної гарантії від виробника
 | 8 |

**3. Технічні характеристики:** Кондиціонер (площа приміщення до 35 кв.м.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Вимоги** | **Кількість, шт** |
| 1 | Кондиціонер  | Площа приміщення, кв.м* До 35 кв.м.

Тип* [Спліт-система](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43269%3D78909/)

Тип встановлення внутрішнього блока* [Настінний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43264%3D78874/)

Продуктивність (охолодження/ обігрів), кВт* 3,3/3,4

Продуктивність (охолодження/ обігрів), BTU* 11089/11601

Клас енергоефективності * A/А

Витрати повітря (внутрішній/ зовнішній блок) м3/ч* 550/1600

Рівень шуму, внутрішній блок, дБ (А)* 33

Напруга живлення, В ~Гц* 220-240~50

Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт* 1,0/0,94

Номінальний ток (охолодженння/обігрів), А* 6,3

Розміри внутрішнього блоку, мм* 770/251/190

Розміри зовнішнього блоку, мм* 782/540/320

Вага внутрішнього блоку, кг* 9,9/8,4

Вага зовнішнього блоку, кг* 32,5/30

Діаметр труб, дюйм* 1/4¨ / 1/2¨

Максимальна довжина магістралі., м* 15

Максимальний перепад висот, м* 10

Холодоагент, г* R410A/720

Діапазон робочої температури* +18℃~+43℃/ -7℃~ +24℃

Марка компресора* GREE

Комплектація* Внутрішній блокЗовнішній блокПульт ДУ

Колір* Білий

Гарантія* **24 місяці** офіційної гарантії від виробника
 | 6 |

**Примітки (обов’язково для виконання Учасником):**\*- При поданні інформації про кількісні характеристики предмету закупівлі у складі тендерної пропозиціїУчасник заповнює у рядку графи "Найменування товару" спочатку зазначається найменування предметузакупівлі Замовника, а потім через двокрапку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонуєтьсяУчасником, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та увидаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем торгів.*До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».**Учасники процедури закупівлі обов’язково повинні надати в складі тендерної пропозиції**документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним**та іншим вимога м до предмета**закупівлі.* |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | 642 500 грн.Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку |

Уповноважена особа: А. Р. Дубик