**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. **Холодильник побутовий, Плита індукційна настільна**
2. **- за кодом CPV за ДК 021:2015:** **39710000-2 Електричні побутові прилади**
3. **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**
4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, визначені тендерною документацією замовника, учасник надає за всіма позиціями оригінал гарантійного листа Учасника, яким підтверджується можливість поставки предмету закупівлі цих торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовником торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов’язковим зазначенням ID.
5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. На підтвердження надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції Учасника.
6. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні), цілим, без пошкоджень пакування та його змісту, Товар не використовувався для демонстраційних заходів.(у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист в довільній формі).

4. Учасник повинен надати гарантійний лист, про те, що він включає в ціну товару: транспортування товару, навантаження, розвантаження товару із занесенням на склад Замовника. (у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист в довільній формі).

5. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки паспортом або сертифікатом якості, інструкцією виробника. На підтвердження надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції Учасника.

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника. На підтвердження надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції Учасника.

7. Поставка товару протягом трьох днів з моменту надходження заявки від замовника. На підтвердження надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції Учасника.

**Специфікація на закупівлю**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Холодильник побутовий | шт | 36 |
| 2 | Плита індукційна настільна | шт | 2 |

**Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність медико-технічним вимогам**  **Так/ні** |
| 1 | Холодильник побутовий | **Характеристики**  Вид холодильника - [окремостоячий](https://comfy.ua/ua/refrigerator/vid_kholodilnika__otdelnostojaschij/)  Загальний корисний об'єм холодильника - 213 л  Корисний об'єм холодильної камери – 171 л  Корисний об'єм морозильної камери - 42 л  Клас енергоспоживання - [A+](https://comfy.ua/ua/refrigerator/class_energy__aplus/)  Система охолодження холодильної камери – статична  Система охолодження морозильної камери – статична  **Особливості**  Тип компресора – звичайний  Кількість компресорів – 1  Тип управління – механічне  Тип ручок - приховані  Розташування ручок – горизонтальне  Перенавішування дверей – так  Матеріал дверей - метал  Технічні особливості - наявність двох камер  **Холодильне відділення**  Матеріал полиць - загартоване скло  **Морозильне відділення**  Льодогенератор - лоток для льоду  Потужність заморожування - 2 кг/добу  **Технічні характеристики**  Ширина - 54 см  Висота - 144 см  Глибина - 57 см  Вага - 46 кг  Вага в упаковці, кг - 49 кг  Рівень шуму, дБ - 41 дБ  Кліматичний клас - N  Колір виробника - білий  Енергоспоживання, (кВт/рік) - 212 кВт/рік  Енергоспоживання - 0,58 кВтг/добу  Комплектація: холодильник, інструкція, гарантійний талон |  |
| 2 | Плита індукційна настільна | Основні характеристики Тип плити - індукційна  Тип варильної панелі - індукційна  Матеріал основи - склокераміка  Кількість конфорок / зон нагріву - 2  Тип зон нагріву - індукційний  Функції - розпізнавання наявності посуду, таймер  **Потужність конфорок**  Передня ліва конфорка - діаметр 20 см,потужність 2 кВт  Передня права конфорка - діаметр 20 см,потужність 2 кВт  **Управління плитой**  Тип управління - сенсорне  Дисплей – так  **Фізичні характеристики**  Потужність підключення - 4000 Вт  Колір виробника - чорний  Габарити (ВхШхГ) - 6,5 х 60 х 36 см  Вага - 4,7 кг  Габарити упаковки (ВхШхГ) - 9 х 63 х 39,5 см  Комплектація: настільна плита, інструкція, гарантійний талон |  |

**Примітка**: *у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію* *або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".*

*В разі, якщо Учасником пропонується «еквівалент» товару - в складі пропозиції подається порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару вимогам Замовника.*

Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)