ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

щодо закупівлі:

«Меблі (ДК 021:2015: 39140000-5 - Меблі для дому)»

Загальні вимоги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Характеристики | Вимоги |
|  | Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до тендерної документації та національним та/або міжнародним стандартам. | Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі перелічених необхідних документів, наведених у цьому додатку. |
|  | Товар має бути новим, виготовленим не раніше 2023 року | Відповідність, надати гарантійний лист Учасника |
|  | Гарантійний термін експлуатації | Не менше 24 місяців, надати гарантійний лист Учасника |

Кількісні вимоги до предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | Стіл сповивальний | Шт. | 29 |
| 2 | Стіл надліжковий | Шт. | 12 |
| 3 | Стіл палатний | Шт. | 73 |
| 4 | Тумба приліжкова | Шт. | 75 |
| 5 | Шафа комбінована | Шт. | 59 |
| 6 | Ліжко | Шт. | 75 |
| 7 | Матрац ортопедичний ( з вологостійким чохлом) | Шт. | 75 |

1. Стіл сповивальний

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Технічні вимоги | Наявність функції або величина параметра | Відповідність запропонованого товару з посиланням на сторінки технічної документації виробника (проспекти, брошури, інструкції з експлуатації, тощо) |
| *Стіл сповивальний* | Габаритні розміри (Ш\*Г\*В) | 500\*600\*900 Н мм. |  |
| у комплектації з матрасом | Наявність |  |
| Матеріал корпусу, полиць | ламіноване ДСП Акация бьянко  18мм |  |
| Матеріал фасаду | Верхі фасади: Ваніль 16мм  Нижні фасади: Берюзовий  16 мм |  |
| Кромка протиударна | ПВХ |  |
| товщина 2 мм по лицьовій стороні деталей |  |
| товщина 0.5 мм по іншим сторонам |  |
| колір кромки - в колір корпусу та полиць/фасаду  товщіна кромки 0,5мм. – 2,0мм. |  |
| Збірка | за допомогою скритого кріплення Minifix |  |
| Опори меблеві | Н-30 мм |  |
| з можливістю регулювання по висоті |  |
| Петлі меблеві | Внутрішні  з дотягом |  |
| Ручка меблева | РУЧКА DU 26/128 AL АЛЮМІНІЙ ДС СТАНДАРТЛАЙН |  |
| Висувна шухляда | 1 шт, направляючі кулькові повного висунення 45 мм з дотягом  Висота шухляди по фасаду Н-200 мм. |  |
| Внутрішнє наповнення | верхня розпашна секція – два відділення за рахунок однієї полиці, нижня висувна секція – висувна шухляда. |  |
| Бокові елементи тумби та задня стінка повинні бути вище верхньої кришки тумби на 120 мм, для утворення додаткової корисної площі з бортами по периметру (окрім фасадної сторони) | Наявність |  |
| Зовнішні кути бокових елементів тумби повинні бути заокруглені радіусом мін. 60 мм. | Наявність |  |
| Матрац: | Габаритні розміри 450\*550\*40Н мм.  Водо  відштовхувальна тканина  Колір Берюза  ППУ підвищеної комфортності  товщ. 30 мм  Характеристиками не менше ніж: товщина 1.1 мм, щільність 460 г/м.кв., максимальна стійкість до вицвітання, 100% ПУ (основа 40% ХЛ, 60 % ПЕС), зносостійкість – мін. 50 000 циклів. |  |
|  | Задня стінка | ЛДСП в колір виробу |  |

Виробник столу сповивального повинен відповідати системі управління якості виробництва меблів, дерев’яних конструкцій і столярних виробів, металевих конструкцій і частин конструкцій.

Для підтвердження зазначеного, учасники у складі пропозиції надають сертифікати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018 виданих на виробника товару. У разі якщо учасник є виробником товарів та наведені сертифікати видані на його ім’я, то такі учасники у складі пропозиції надають довідку в довільній формі із зазначенням інформації про те, що учасник є виробником товарів, також зазначається перелік видів діяльності із виготовлення товарів, що є предметом закупівлі та надаються підтвердні документи. У разі якщо учасник не є виробником товарів, то у складі пропозиції надається лист-погодження від виробника на надання Замовнику сертифікатів, зокрема ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018; гарантійний лист Виробника, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви замовника, назви предмету закупівлі, ID закупівлі, а також документи які підтверджують повноваження учасника діяти від імені виробника (договір реалізації товарів та/або дилерський договір тощо).

Усі документи повинні бути чинними на момент подання тендерних пропозицій.

*Для підтвердження якісних характеристик учасники в складі пропозиції повинні надати наступні документи:*

* копії висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи на матеріали виготовлення, а саме:
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі (із додатками у разі наявності) виданого на ім’я виробника;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі до меблів виданого на ім’я виробника;;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру та аксесуари для меблів;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ДВП та/або ДСП;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу порошкову, на основі епоксі-поліефірних смол та/або фарбу порошкову на основі поліефірних смол;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби сталеві електрозварні прямошовні круглого та некруглого поперечного перерізу зовнішнього розміру 10-200мм;
* протоколи випробувань на ДВП та/або ДСП;
* протоколи випробувань накрайку ПВХ;
* протоколи випробувань на ніжка-чашка регульована
* сертифікат відповідності на меблі з додатком до нього виданого на ім’я виробника;
* сертифікат відповідності на ДВП та/або ДСП;

копію звіту про санітарно-гігієнічну оцінку на фурнітуру (обов’язково наявність радіологічних та санітарно-хімічних досліджень).

Стіл надліжковий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Технічні вимоги | Наявність функції або величина параметра | Відповідність запропонованого товару з посиланням на сторінки технічної документації виробника (проспекти, брошури, інструкції з експлуатації, тощо) |
| *Стіл надліжковий* | Габаритні розміри (Ш\*Г\*В) | Довжина: 400 мм.  Висота:710-1050 мм.  Ширина: 400 мм. |  |
| Стільниця стійка до будь-яких методів дезінфекції, дозволених у медичних закладах. | Наявність |  |
| Стільниця з полістиролу з основою з листової нержавіючої сталі товщиною 1.5 мм., та розміром 650х440 мм. | Наявність |  |
|
|
| Каркас із металевих труб розміром 25х25 та 30х30 мм. | Наявність |  |
| Зварна конструкція | Наявність |  |

Виробник столу надліжкового повинен відповідати системі управління якості. Для підтвердження зазначеного, учасники у складі пропозиції надають сертифікати ISO-13485:2018, ISO-9001:2015, виданих на виробника товару. У разі якщо учасник є виробником товарів та наведені сертифікати видані на його ім’я, то такі учасники у складі пропозиції надають довідку в довільній формі із зазначенням інформації про те, що учасник є виробником товарів, також зазначається перелік видів діяльності із виготовлення товарів, що є предметом закупівлі та надаються підтвердні документи. У разі якщо учасник не є виробником товарів, то у складі пропозиції надається лист-погодження від виробника на надання Замовнику сертифікатів, зокрема ISO-13485:2018, ISO-9001:2015; гарантійний лист Виробника, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви замовника, назви предмету закупівлі, ID закупівлі, а також документи які підтверджують повноваження учасника діяти від імені виробника (договір реалізації товарів та/або дилерський договір тощо).

Для підтвердження якісних характеристик учасники в складі пропозиції повинні надати наступні документи: Декларація про відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів

Стіл палатний

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технічні вимоги | Наявність функції або величина параметра | Відповідність запропонованого товару з посиланням на сторінки технічної документації виробника (проспекти, брошури, інструкції з експлуатації, тощо) |
| *Стіл палатний* | Габаритні розміри (Ш\*Г\*В) | 850\*630\*718 Н  мм |  |
| Матеріал стільниці | ДСП ламінованеАкация бьянко 18мм. |  |
| Кромка протиударна, ПВХ, товщ. 2 мм по периметру (колір кромки – в колір матеріалу стільниць. | Наявність |  |
| Всі кути стільниці повинні бути заокруглені, радіус заокруглення не менше 60 мм. | Наявність |  |
| Кріплення стільниці до металічних опор за допомогою гвинтів та металічних муфт. | Наявність |  |
| Опори меблеві, металічні – труба кругла, діам. 60 мм, сталь, покриття хром. | Наявність |  |
| Можливість регулювання опори по висоті. | Наявність |  |

Виробник столу палатного повинен відповідати системі управління якості виробництва меблів, дерев’яних конструкцій і столярних виробів, металевих конструкцій і частин конструкцій.

Для підтвердження зазначеного, учасники у складі пропозиції надають сертифікати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018 виданих на виробника товару. У разі якщо учасник є виробником товарів та наведені сертифікати видані на його ім’я, то такі учасники у складі пропозиції надають довідку в довільній формі із зазначенням інформації про те, що учасник є виробником товарів, також зазначається перелік видів діяльності із виготовлення товарів, що є предметом закупівлі та надаються підтвердні документи. У разі якщо учасник не є виробником товарів, то у складі пропозиції надається лист-погодження від виробника на надання Замовнику сертифікатів, зокрема ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018; гарантійний лист Виробника, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви замовника, назви предмету закупівлі, ID закупівлі, а також документи які підтверджують повноваження учасника діяти від імені виробника (договір реалізації товарів та/або дилерський договір тощо).

Усі документи повинні бути чинними на момент подання тендерних пропозицій.

*Для підтвердження якісних характеристик учасники в складі пропозиції повинні надати наступні документи:*

* копії висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи на матеріали виготовлення, а саме:
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі (із додатками у разі наявності) виданого на ім’я виробника;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі до меблів виданого на ім’я виробника;;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру та аксесуари для меблів;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ДВП та/або ДСП;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу порошкову, на основі епоксі-поліефірних смол та/або фарбу порошкову на основі поліефірних смол;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби сталеві електрозварні прямошовні круглого та некруглого поперечного перерізу зовнішнього розміру 10-200мм;
* протоколи випробувань на ДВП та/або ДСП;
* протоколи випробувань накрайку ПВХ;
* протоколи випробувань на ніжка-чашка регульована
* сертифікат відповідності на меблі з додатком до нього виданого на ім’я виробника;
* сертифікат відповідності на ДВП та/або ДСП;

копію звіту про санітарно-гігієнічну оцінку на фурнітуру (обов’язково наявність радіологічних та санітарно-хімічних досліджень).

Тумба приліжкова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Технічні вимоги | Наявність функції або величина параметра | Відповідність запропонованого товару з посиланням на сторінки технічної документації виробника (проспекти, брошури, інструкції з експлуатації, тощо) |
| *Тумба приліжкова* | Габаритні розміри (Ш\*Г\*В) | 400\*450\*850Н мм |  |
| Матеріал корпусу, полиць та елементів цоколю | ламіноване - ДСП Акация бьянко  18 мм.  Верхня кришка ламіноване – ДСП  Берюза  16мм. |  |
| Матеріал фасаду | ламіноване - ДСП Ваніль  16 мм. |  |
| Кромка протиударна, ПВХ, товщ. 2 мм по лицьовій стороні деталей, та товщ. 0.5 мм по іншим сторонам (колір кромки - в колір корпусу та полиць/фасаду. | Відповідність |  |
| Збірка за допомогою зкритого кріплення Minifix | Наявність |  |
| Опори меблеві, Н-30 мм, з можливістю регулювання по висоті. | Наявність |  |
| Петлі меблеві | Внутрішні з дотягом |  |
| Ручка меблева | РУЧКА DU 26/128 AL АЛЮМІНІЙ ДС СТАНДАРТЛАЙН |  |
| Внутрішнє наповнення: | три відділення за рахунок двох полиць |  |
| Бокові елементи тумби та задня стінка повинні бути вище верхньої кришки тумби на 100 мм, для утворення додаткової корисної площі з бортами по периметру (окрім фасадної сторони) | Наявність |  |
| Зовнішні кути бокових елементів тумби повинні бути заокруглені радіусом мін. 60 мм. | Наявність |  |
| Задня стінка тумби – ламіноване ДСП, 18 мм. | Наявність |  |

Виробник тумби приліжкової повинен відповідати системі управління якості виробництва меблів, дерев’яних конструкцій і столярних виробів, металевих конструкцій і частин конструкцій.

Для підтвердження зазначеного, учасники у складі пропозиції надають сертифікати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018 виданих на виробника товару. У разі якщо учасник є виробником товарів та наведені сертифікати видані на його ім’я, то такі учасники у складі пропозиції надають довідку в довільній формі із зазначенням інформації про те, що учасник є виробником товарів, також зазначається перелік видів діяльності із виготовлення товарів, що є предметом закупівлі та надаються підтвердні документи. У разі якщо учасник не є виробником товарів, то у складі пропозиції надається лист-погодження від виробника на надання Замовнику сертифікатів, зокрема ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018; гарантійний лист Виробника, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви замовника, назви предмету закупівлі, ID закупівлі, а також документи які підтверджують повноваження учасника діяти від імені виробника (договір реалізації товарів та/або дилерський договір тощо).

Усі документи повинні бути чинними на момент подання тендерних пропозицій.

*Для підтвердження якісних характеристик учасники в складі пропозиції повинні надати наступні документи:*

* копії висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи на матеріали виготовлення, а саме:
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі (із додатками у разі наявності) виданого на ім’я виробника;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі до меблів виданого на ім’я виробника;;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру та аксесуари для меблів;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ДВП та/або ДСП;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу порошкову, на основі епоксі-поліефірних смол та/або фарбу порошкову на основі поліефірних смол;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби сталеві електрозварні прямошовні круглого та некруглого поперечного перерізу зовнішнього розміру 10-200мм;
* протоколи випробувань на ДВП та/або ДСП;
* протоколи випробувань накрайку ПВХ;
* протоколи випробувань на ніжка-чашка регульована
* сертифікат відповідності на меблі з додатком до нього виданого на ім’я виробника;
* сертифікат відповідності на ДВП та/або ДСП;

копію звіту про санітарно-гігієнічну оцінку на фурнітуру (обов’язково наявність радіологічних та санітарно-хімічних досліджень).

Шафа комбінована

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Технічні вимоги | Наявність функції або величина параметра | Відповідність запропонованого товару з посиланням на сторінки технічної документації виробника (проспекти, брошури, інструкції з експлуатації, тощо) |
| *Шафа комбінована* | Габаритні розміри (Ш\*Г\*В) | 600\*450\*2100 Н мм. |  |
| Матеріал корпусу, полиць та елементів цоколю | ламіноване ДСП лам. Акация бьянко |  |
| Матеріал фасаду | ламіноване ДСП лам. Ваніль  16мм |  |
| Кромка протиударна | ПВХ |  |
| товщ. 2 мм по лицьовій стороні деталей |  |
| товщ. 0.5 мм по іншим сторонам |  |
| колір кромки - в колір корпусу та полиць/фасаду |  |
| Збірка | за допомогою скритого кріплення Minifix Германія) |  |
| Опори меблеві | Н-30 мм |  |
| з можливістю регулювання по висоті |  |
| Фасад | двостворчатий внутрішній |  |
| Задня стінка | ДВП, «Білий» |  |
| Спосіб монтування | накладний |  |
| Петлі меблеві | Внутрішні  з дотягом |  |
| Ручка меблева | РУЧКА DU 26/128 AL АЛЮМІНІЙ ДС СТАНДАРТЛАЙН |  |
| Мікроліфт (висувний) для одягу підсилений | L – 350 мм |  |
| Внутрішнє наповнення | розпашна двостворчата секція з відділенням для верхнього одягу та полицею для головних уборів (Н-250 мм) та полицею для взуття (Н-250 мм). |  |
| Бокові елементи шафи повинні бути вище верхньої кришки шафи на 75 мм, для утворення додаткової корисної площі з бортами по бокам (окрім фасадної та задньої сторони) | Наявність |  |
| Зовнішні кути бокових елементів тумби повинні бути заокруглені радіусом мін. 60 мм. | Наявність |  |

Виробник Шафи комбінованої повинен відповідати системі управління якості виробництва меблів, дерев’яних конструкцій і столярних виробів, металевих конструкцій і частин конструкцій.

Для підтвердження зазначеного, учасники у складі пропозиції надають сертифікати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018 виданих на виробника товару. У разі якщо учасник є виробником товарів та наведені сертифікати видані на його ім’я, то такі учасники у складі пропозиції надають довідку в довільній формі із зазначенням інформації про те, що учасник є виробником товарів, також зазначається перелік видів діяльності із виготовлення товарів, що є предметом закупівлі та надаються підтвердні документи. У разі якщо учасник не є виробником товарів, то у складі пропозиції надається лист-погодження від виробника на надання Замовнику сертифікатів, зокрема ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018; гарантійний лист Виробника, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви замовника, назви предмету закупівлі, ID закупівлі, а також документи які підтверджують повноваження учасника діяти від імені виробника (договір реалізації товарів та/або дилерський договір тощо).

Усі документи повинні бути чинними на момент подання тендерних пропозицій.

*Для підтвердження якісних характеристик учасники в складі пропозиції повинні надати наступні документи:*

* копії висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи на матеріали виготовлення, а саме:
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі (із додатками у разі наявності) виданого на ім’я виробника;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі до меблів виданого на ім’я виробника;;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру та аксесуари для меблів;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ДВП та/або ДСП;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу порошкову, на основі епоксі-поліефірних смол та/або фарбу порошкову на основі поліефірних смол;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби сталеві електрозварні прямошовні круглого та некруглого поперечного перерізу зовнішнього розміру 10-200мм;
* протоколи випробувань на ДВП та/або ДСП;
* протоколи випробувань накрайку ПВХ;
* протоколи випробувань на ніжка-чашка регульована
* сертифікат відповідності на меблі з додатком до нього виданого на ім’я виробника;
* сертифікат відповідності на ДВП та/або ДСП;

копію звіту про санітарно-гігієнічну оцінку на фурнітуру (обов’язково наявність радіологічних та санітарно-хімічних досліджень).

Ліжко (з матрацем і вологостійким чохлом на матрац)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Технічні вимоги | Наявність функції або величина параметра | Відповідність запропонованого товару з посиланням на сторінки технічної документації виробника (проспекти, брошури, інструкції з експлуатації, тощо) |
| *Ліжко* | Габаритні розміри (Д\*Ш\*В) | 1976 \* 840 \* 900/600 Н мм |  |
| У комплектації з матрацом та наматрацником | Наявність |  |
| Матеріал | ламіноване ДСП, Акация бьянко 18 мм. |  |
| Кромка протиударна | ПВХ,  товщ. 2 мм по лицьовій стороні деталей та товщ. 0.5 мм по іншим сторонам  колір кромки - в колір корпусу. |  |
| Збірка | за допомогою зкритого кріплення Minifix, комфірмат. |  |
| Ніжки на узголів’ї та ізніжжі ліжка | регульовані |  |
| М6 |  |
| Дно ліжка | ламіноване ДСП, |  |
| У дні ліжка передбачити вентиляційні отвори, діам. 35 мм (4 шт) | Наявність |  |
| Бокові елементи ліжка (царги): | повинні бути виготовлені з ламінованого ДСП Акация бьянко  товщ. 18 мм, з кромкою по периметру товщиною мін. 2 мм |  |
| На бокових елементах по центру передбачити радіусний виріз довжиною 1200 мм , глибиною 50 мм для зручного користування ліжком | Наявність |  |
| Узголів’я та ізніжжя ліжка | повинні бути виготовлені з ламінованого ДСП, та мати товщину не менше 32 мм з кромкою по периметру товщиною мін. 2 мм. Зовнішні кути даних елементів повинні бути заокруглені радіусом мін. 50 мм |  |
| Узголів’я: | повинно бути забезпечене м’якою накладкою-панеллю габаритними розмірами (Д\*Ш\*В) 600\*50\*300Н мм. Наступними характеристиками не менше ніж: товщина 1.1 мм, щільність 460 г/м.кв., максимальна стійкість до вицвітання, 100% ПУ (основа 40% ХЛ, 60 % ПЕС), ізносостійкість – мін. 50 000 циклів. |  |
| Елементи ліжка повинні додатково, паралельно з використанням Minifix, фіксуватись за допомогою гвинтів. | Наявність |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Виробник ліжка повинен відповідати системі управління якості виробництва меблів, дерев’яних конструкцій і столярних виробів, металевих конструкцій і частин конструкцій.

Для підтвердження зазначеного, учасники у складі пропозиції надають сертифікати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018 виданих на виробника товару. У разі якщо учасник є виробником товарів та наведені сертифікати видані на його ім’я, то такі учасники у складі пропозиції надають довідку в довільній формі із зазначенням інформації про те, що учасник є виробником товарів, також зазначається перелік видів діяльності із виготовлення товарів, що є предметом закупівлі та надаються підтвердні документи. У разі якщо учасник не є виробником товарів, то у складі пропозиції надається лист-погодження від виробника на надання Замовнику сертифікатів, зокрема ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007 та ISO 45001-2018; гарантійний лист Виробника, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви замовника, назви предмету закупівлі, ID закупівлі, а також документи які підтверджують повноваження учасника діяти від імені виробника (договір реалізації товарів та/або дилерський договір тощо).

Усі документи повинні бути чинними на момент подання тендерних пропозицій.

*Для підтвердження якісних характеристик учасники в складі пропозиції повинні надати наступні документи:*

* копії висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи на матеріали виготовлення, а саме:
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі (із додатками у разі наявності) виданого на ім’я виробника;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі до меблів виданого на ім’я виробника;;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру та аксесуари для меблів;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ДВП та/або ДСП;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу порошкову, на основі епоксі-поліефірних смол та/або фарбу порошкову на основі поліефірних смол;
* висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби сталеві електрозварні прямошовні круглого та некруглого поперечного перерізу зовнішнього розміру 10-200мм;
* протоколи випробувань на ДВП та/або ДСП;
* протоколи випробувань накрайку ПВХ;
* протоколи випробувань на ніжка-чашка регульована
* сертифікат відповідності на меблі з додатком до нього виданого на ім’я виробника;
* сертифікат відповідності на ДВП та/або ДСП;

копію звіту про санітарно-гігієнічну оцінку на фурнітуру (обов’язково наявність радіологічних та санітарно-хімічних досліджень).

*Матрац ортопедичний( з вологостійким чохлом)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Технічні вимоги | Наявність функції або величина параметра | Відповідність запропонованого товару з посиланням на сторінки технічної документації виробника (проспекти, брошури, інструкції з експлуатації, тощо) |
| Матрац ортопедичний | Габаритні розміри 1900\*800 мм |  |  |
| Вид матраца  [Залежні пружини Bonnel](https://emm.com.ua/uk/ortopedicheskie-matrasy-sleep-fly/property-vid-matrasa-zavisimye_pruzhiny_bonnel) |  |  |
| Тип матраца  [Двосторонній](https://emm.com.ua/uk/ortopedicheskie-matrasy-sleep-fly/property-tip-matrasa-dvustoronnii) |  |  |
| Висота матраца  [18 см](https://emm.com.ua/uk/ortopedicheskie-matrasy-sleep-fly/property-vysota-matrasa-v-tselom-18_sm) |  |  |
| Матеріали  [Пінополіуретан](https://emm.com.ua/uk/ortopedicheskie-matrasy-sleep-fly/property-materialy-penopoliuretan)  [Термоповсть](https://emm.com.ua/uk/ortopedicheskie-matrasy-sleep-fly/property-materialy-termovoilok) |  |  |
|  | Навантаження на спальне місце  [до 140 кг](https://emm.com.ua/uk/ortopedicheskie-matrasy-sleep-fly/property-dopustimaja-nagruzka-do_140_kg) |  |
|  | Тканина чохла  [Прогумована тканина](https://emm.com.ua/uk/ortopedicheskie-matrasy-sleep-fly/property-tkan-chehla-prorezinennaia_tkan) |  |
|  | Вологостійкий чохол |  |

Для підтвердження якісних характеристик матрацу учасники в складі пропозиції повинні надати наступні документи:

* копію висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на матраци виданого на ім’я виробника.

У разі якщо учасник не є виробником товарів, то у складі пропозиції надається гарантійний лист Виробника, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару (матрацу), який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви замовника, назви предмету закупівлі, ID закупівлі, а також документи які підтверджують повноваження учасника діяти від імені виробника (договір реалізації товарів та/або дилерський договір тощо).

У разі якщо у вимогах до предмету закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим вважається наявним вираз "або еквівалент".

Кольори матеріалів «Зелений Лайм» означає – у відтінках зеленого та жовтого кольору (додатково буде узгоджено з Переможцем).

У разі якщо запропонований товар не відповідає будь-яким з наведених вище технічних, якісних та кількісних вимог до предмета закупівлі, тендерна пропозиція відхиляється як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Термін поставки товару - до 30 листопада 2023 року.

* Враховуючи відсутність штатних спеціалістів з даного профілю у Замовника, учасник повинен надати візуалізацію товарів (виробів) по кожній позиції технічного завдання в програмі 3D MAX, або в програмі PRO 100, або в іншій аналогічній програмі.
* Товар повинен бути новим та відповідати технічним вимогам.
* Дата виготовлення товару – 2023 рік.
* Гарантійний строк повинен становити не менше гарантійного строку, визначеного виробником на Товар, але не менше 24 місяців з дати отримання Товару від продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної. Виконання гарантійних зобов’язань забезпечує Учасник.
* Тара та упаковка повинна забезпечувати збереження виробу при його транспортуванні і зберіганні протягом термінів визначених нормативно-технічній документації до нього.
* Транспортування Товару та вантажно-розвантажувальні роботи, збирання та монтаж здійснюються власними силами Учасника-переможця та виключно за його рахунок. Всіма технічними засобами та витратними матеріалами, що необхідні для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, збирання та монтажу Товару, Учасник забезпечує себе самостійно.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування, занос в приміщення, монтаж меблів та інших витрат (надати гарантійний лист у довільній формі).

Ергономіка та дизайн:

Меблі повинні бути ергономічними та максимально комфортними, зручними для всіх вікових категорій, повинні витримувати високі експлуатаційні навантаження. Меблі повинні мати поліпшену ергономічну та анатомічну конструкцію. Дизайн лаконічний, сучасний.

Надання зразків:

З метою підтвердження надійності, якості та відповідності товару Технічним вимогам цієї документації Учасник, тендерна пропозиція якого буде знаходитись на етапі оцінювання («Кваліфікація»), повинен протягом трьох-чотирьох робочих днів з дня початку розгляду тендерної пропозиції надати Замовнику для погодження зразки, за адресою:

49027, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 5.

Зразки надаються Учасником для більш якісної оцінки виконання Технічних вимог Замовника. Зразки Переможця залишаються у Замовника до моменту поставки всієї партії за договором, як еталонні зразки. Зразки інших Учасників залишаються у Замовника до моменту підписання договору з Переможцем, і повертаються власникам за їх рахунок.

Доставка та збірка здійснюється силами постачальника за власний рахунок.