ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м.Дніпро, просп.Мануйлівський буд.75

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м.Дніпро, просп. Мануйлівський буд.75, Код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Мануйлівський буд.75)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***1060000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | | шт | | 41 | |  | | |
| 2 | | Знімання засклених віконних рам | | | м2 | | 84,41 | |  | | |
| 3 | | Знімання дверних полотен | | | м2 | | 16 | |  | | |
| 4 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | | шт | | 11 | |  | | |
| 5 | | (Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими  склопакетами площею до 1 м2 | | | м2 | | 0,64 | |  | | |
| 6 | | (Демонтаж) Скління металопластикових рам  склопакетами площею до 2 м2 | | | м2 | | 5,23 | |  | | |
| 7 | | Знімання бетонних підвіконних дощок | | | м2 | | 20,916 | |  | | |
| 8 | | Розбирання відливів тощо з листової сталі | | | м | | 42,93 | |  | | |
| 9 | | Скління металопластикових рам склопакетами площею  до 1 м2 | | | м2 | | 0,64 | |  | | |
| 10 | | Скління металопластикових рам склопакетами площею  до 2 м2 | | | м2 | | 5,23 | |  | | |
| 11 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | | | м2 | | 0,89 | |  | | |
| 12 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | | | м2 | | 60,39 | |  | | |
| 13 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | | | м2 | | 23,14 | |  | | |
| 14 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | | м2 | | 16 | |  | | |
| 15 | | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів | | | м | | 42,93 | |  | | |
| 16 | | Установлення пластикових підвіконних дошок | | | м | | 77,72 | |  | | |
| 17 | | Навантаження сміття вручну | | | т | | 8,07589 | |  | | |
| 18 | | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 8,07589 | |  | | |