ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

***Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт електромереж у житловому будинку, розташованому за адресою м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 8-В)***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт електромереж у житловому

будинку, розташованому за адресою м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 8-В)

Код ДК 021:2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 8-В)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  **280 000,00** грн . Очікувана вартість предмета закупівлі було передбачено відповідно до проекту розпорядження міського голови, опублікованому на сайті ДМР.

Розмір бюджетного призначення: передбачено в проекті розпорядження міського голови, опублікованому на сайті ДМР. (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 55 |  |
| 2 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 58 |  |
| 3 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки  діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | м | 134,4 |  |
| 4 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 134,4 |  |
| 5 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки  діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі  підлоги | м | 71,7 |  |
| 6 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2  до 35 мм2 в труби | м | 71,7 |  |
| 7 | Затягування наступного проводу перерізом понад 16  мм2 до 35 мм2 в труби | м | 215,1 |  |
| 8 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок (існуючі канали) | м | 241,4 |  |
| 9 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок (по металевим  конструкціям) | м | 30,8 |  |
| 10 | Установлення вимикачів | шт | 3 |  |
| 11 | Монтаж світильників для ламп розжарювання | шт | 22 |  |