ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 3)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 3), Код ДК 021:2015:45330000-9: Водопровідні та санітарно-технічні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 3)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***440000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1  м3 до 0,4 м3 | | бак | 1 |  | |
| 2 | Установлення грязьовиків, діаметр до 65 мм | | шт | 2 |  | |
| 3 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | шт | 1 |  | |
| 4 | Установлення регуляторiв тиску Ду15 | | шт | 1 |  | |
| 5 | Установлення лічильників [водомiрiв] діаметром 20 мм | | шт | 1 |  | |
| 6 | Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром  до 25 мм | | фільтр | 1 |  | |
| 7 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром  50 мм | | фільтр | 1 |  | |
| 8 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром  65 мм | | фільтр | 1 |  | |
| 9 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах  із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | | шт | 2 |  | |
| 10 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | шт | 1 |  | |
| 11 | Установлення клапанів редукційних пружинних  діаметром до 25 мм | | клапан | 2 |  | |
| 12 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах  із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | | шт | 11 |  | |
| 13 | Установлення муфтових кранів (вентилів) водорозбірних | | шт | 12 |  | |
| 14 | Установлення повітровідвідників | | шт | 2 |  | |
| 15 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих  електрозварних труб діаметром 65 мм | | м | 11 |  | |
| 16 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих  електрозварних труб діаметром 80 мм | | м | 10,5 |  | |
| 17 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих  електрозварних труб діаметром до 40 мм | | м | 2 |  | |
| 18 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих  електрозварних труб діаметром до 40 мм | | м | 11 |  | |
| 19 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  (кріплення труб) | | т | 0,05442 |  | |
| 20 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | 6 |  | |