ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

***Усунення аварій в житловому фонді***

***(поточний ремонт електромереж у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 68)***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт електромереж у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 68)

Код ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.

1. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 68

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 203 000,00 грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х  полюсних на струм до 25 А | шт | 54 |  |
| 2 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 54 |  |
| 3 | (Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х  полюсних на струм 16 А | шт | 2 |  |
| 4 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на  струм 16 А | шт | 2 |  |
| 5 | (Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х  полюсних на струм 10 А | шт | 8 |  |
| 6 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на  струм 10 А | шт | 8 |  |
| 7 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки  діаметром 50 мм, укладених в борознах під заливку | м | 15 |  |
| 8 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2  до 70 мм2 в труби (кабелю перерізом 140 мм2) | м | 15 |  |
| 9 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 59 |  |
| 10 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок (прокладання  проводу в існуючих каналах) | м | 59 |  |
| 11 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 37 |  |
| 12 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок(у щитах та  коробках) | м | 37 |  | |