ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по просп. Героїв , буд. 17, під. 2, 5, 6 м. Дніпро**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по просп. Героїв , буд. 17, під. 2, 5, 6 м. Дніпро, , ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 робота

***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Героїв , буд. 17, під. 2,5,6

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  **2 307 218, 40**  грн .

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до зведеного кошторисного розрахунку.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 3131).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024***

***Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.  . | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **просп. Героїв, буд. 17 під'їзд 2** |  |  |
| 1 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням  кабелю в напівшахті | кабель | 3 |
| *2* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням*  *кабелю в напівшахті* | *кабель* | *2* |
| 3 |  | Кабель КВПЛ-18х0,75 мм | м | 72 |
| 4 |  | Кріплення КВПЛ | шт. | 3 |
| *5* |  | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6* |
| 6 |  | Канат обмежувача швидкості ф 7,8 мм | м | 60 |
| *7* |  | *Заміна тягових канатів. Підвіска*  *балансирна, пружинна. Канат діаметром*  *до 10,5 мм* | *10 м* | *9,3* |
| 8 |  | Канат тяговый ф 10,5 мм | м | 93 |
| *9* |  | *Заміна стулки симетричних дверей* | *стулка* | *2* |
| 10 |  | Стулка ДШ 320 кг | шт | 2 |
| *11* |  | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* |
| 12 |  | Пост керування 9 зупинок | шт | 1 |
| 13 |  | Привод ДК електроний | комп | 1 |
| *14* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни до 1 м/сек* | *шафа* | *1* |
| *15* |  | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* |
|  |  | **просп. Героїв, буд. 17 під'їзд 5** |  |  |
| 16 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням  кабелю в напівшахті | кабель | 3 |
| *17* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням*  *кабелю в напівшахті* | *кабель* | *2* |
| 18 |  | Кабель КВПЛ-18х0,75 мм | м | 72 |
| 19 |  | Кріплення КВПЛ | шт. | 3 |
| *20* |  | *Заміна стулки симетричних дверей* | *стулка* | *18* |
| 21 |  | Стулка ДШ 320 кг | шт | 18 |
| 22 |  | Привод ДК електроний | комп | 1 |
| *23* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни до 1 м/сек* | *шафа* | *1* |
|  |  | **просп. Героїв, буд. 17 під'їзд 6** |  |  |
| 24 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням  кабелю в напівшахті | кабель | 3 |
| *25* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням*  *кабелю в напівшахті* | *кабель* | *2* |
| 26 |  | Кабель КВПЛ-18х0,75 мм | м | 72 |
| 27 |  | Кріплення КВПЛ | шт. | 3 |
| *28* |  | *Заміна натяжного пристрою* | *шт* | *1* |
| 29 |  | Натяжний пристрій | шт | 1 |
| *30* |  | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6* |
| 31 |  | Канат обмежувача швидкості ф 7,8 мм | м | 60 |
| *32* |  | *Заміна тягових канатів. Підвіска*  *балансирна, пружинна. Канат діаметром*  *до 10,5 мм* | *10 м* | *9,3* |
| 33 |  | Канат тяговый ф 10 мм | м | 93 |
| *34* |  | *Заміна стулки симетричних дверей* | *стулка* | *18* |
| 35 |  | Стулка ДШ 320 кг | шт | 18 |
| *36* |  | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* |
| 37 |  | Пост керування 9 зупинок | шт | 1 |
| *38* |  | *Заміна тяги.* | *шт* | *3* |
| 39 |  | Тяга противаги | шт | 3 |
| 40 |  | Привод ДК електроний | комп | 1 |
| *41* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни до 1 м/сек* | *шафа* | *1* |
| *42* |  | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* |
| *43* |  | *Заміна редуктора* | *редуктор* | *1* |
| *44* |  | *Заміна канато-тягового шківа* | *шт* | *1* |
| *45* |  | *Заміна гальмівного пристрою* | *шт* | *1* |
| *46* |  | *Заміна електродвигуна на однотипний* | *двигун* | *1* |
| *47* |  | *Заміна відводного блока* | *шт* | *1* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. |  | Найменування і характеристика устаткування,  меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | просп. Героїв, буд. 17 під'їзд 2 |  |  |
| 1 |  | Купе кабіни | шт | 1 |
| 2 |  | Станція керування електронна | шт | 1 |
|  |  | просп. Героїв, буд. 17 під'їзд 5 |  |  |
| 3 |  | Станція керування електронна | шт | 1 |
|  |  | просп. Героїв, буд. 17 під'їзд 6 |  |  |
| 4 |  | Купе кабіни | шт | 1 |
| 5 |  | Редуктор | шт | 1 |
| 6 |  | Електродвигун | шт | 1 |
| 7 |  | Напівмуфта гальмівна | шт | 1 |
| 8 |  | Канатотяговий шків | шт | 1 |
| 9 |  | Гальмівний пристрій | шт | 1 |
| 10 |  | Станція керування електронна | шт | 1 |
| 11 |  | Відвідний блок | шт | 1 |