ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Метробудівська, б. 4**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Метробудівська, б. 4, ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 робота

***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Метробудівська, буд. 4

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 1 352 892,00 грн .

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до зведеного кошторисного розрахунку.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 3131).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.  . | | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | | Найменування робіт і витрат | | | | | | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | | | 4 | 5 | | | |
| *1* | | |  | | *Заміна редуктора* | | | | | | *редуктор* | *1* | | | |
| *2* | | |  | | *Заміна канато-тягового шківа* | | | | | | *шт* | *1* | | | |
| *3* | | |  | | *Заміна електродвигуна на однотипний* | | | | | | *двигун* | *1* | | | |
| *4* | | |  | | *Заміна гальмівного пристрою* | | | | | | *шт* | *1* | | | |
| *5* | | |  | | *Зняття рами* | | | | | | *підрамн.* | *1* | | | |
| *6* | | |  | | *Встановлення рами* | | | | | | *підрамн.* | *1* | | | |
| *7* | | |  | | *Укорочування тягових канатів* | | | | | | *кінець* | *6* | | | |
| *8* | | |  | | *Заміна тягових канатів. Підвіска*  *балансирна, пружинна. Канат діаметром*  *до 10,5 мм* | | | | | | *10 м* | *9,3* | | | |
| 9 | | |  | | Затиск каната тягового | | | | | | шт | 18 | | | |
| 10 | | |  | | Канат 10,0мм | | | | | | м | 93 | | | |
| *11* | | |  | | *Противага. Заміна пружини* | | | | | | *шт* | *3* | | | |
| 12 | | |  | | Пружина противаги | | | | | | шт | 3 | | | |
| *13* | | |  | | *Заміна тяги.* | | | | | | *шт* | *3* | | | |
| 14 | | |  | | Тяга противаги | | | | | | шт | 3 | | | |
| *15* | | |  | | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | | | | | | *кабіна* | *1* | | | |
| *16* | | |  | | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | | | | | | *стулка* | *2* | | | |
| 17 | | |  | | Стулка ДШ | | | | | | шт | 2 | | | |
| *18* | | |  | | *Заміна обрамлення розсувних дверей*  *шахти* | | | | | | *стулка* | *2* | | | |
| 19 | | |  | | Обрамлення ДШ | | | | | | компл | 1 | | | |
| *20* | | |  | | *Заміна визивниго апарата* | | | | | | *шт* | *1* | | | |
| 21 | | |  | | Пост виклику без індикації | | | | | | шт | 1 | | | |
| *22* | | |  | | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | | | | | | *пост* | *1* | | | |
| 23 | | |  | | Панель наказу на 9 зупинок | | | | | | шт | 1 | | | |
| *24* | | |  | | *Заміна редуктора* | | | | | | *редуктор* | *1* | | | |
| *25* | | |  | | *Заміна канато-тягового шківа* | | | | | | *шт* | *1* | | | |
| *26* | | |  | | *Заміна електродвигуна на однотипний* | | | | | | *двигун* | *1* | | | |
| *27* | | |  | | *Заміна гальмівного пристрою* | | | | | | *шт* | *1* | | | |
| *28* | | |  | | *Зняття рами* | | | | | | *підрамн.* | *1* | | | |
| *29* | | |  | | *Встановлення рами* | | | | | | *підрамн.* | *1* | | | |
| *30* | | |  | | *Укорочування тягових канатів* | | | | | | *кінець* | *6* | | | |
| *31* | | |  | | *Заміна тягових канатів. Підвіска*  *балансирна, пружинна. Канат діаметром*  *до 10,5 мм* | | | | | | *10 м* | *9,3* | | | |
| 32 | | |  | | Затиск каната тягового | | | | | | шт | 18 | | | |
| 33 | | |  | | Канат 10,0мм | | | | | | м | 93 | | | |
| *34* | | |  | | *Противага. Заміна пружини* | | | | | | *шт* | *3* | | | |
| 35 | | |  | | Пружина противаги | | | | | | шт | 3 | | | |
| *36* | | |  | | *Заміна тяги.* | | | | | | *шт* | *3* | | | |
| 37 | | |  | | Тяга противаги | | | | | | шт | 3 | | | |
| *38* | | |  | | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | | | | | | *кабіна* | *1* | | | |
| *39* | | |  | | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | | | | | | *стулка* | *2* | | | |
| 40 | | |  | | Стулка ДШ | | | | | | шт | 2 | | | |
| *41* | | |  | | *Заміна обрамлення розсувних дверей*  *шахти* | | | | | | *стулка* | *2* | | | |
| 42 | | |  | | Обрамлення ДШ | | | | | | компл | 1 | | | |
| *43* | | |  | | *Заміна визивниго апарата* | | | | | | *шт* | *1* | | | |
| 44 | | |  | | Пост виклику без індикації | | | | | | шт | 1 | | | |
| *45* | | |  | | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | | | | | | *пост* | *1* | | | |
| 46 | | |  | | Панель наказу на 9 зупинок | | | | | | шт | 1 | | | |
|  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | |  | | |  | | | |
| №  Ч.ч. | | | | | Документ, що  обґрунтовує  ціну | | Найменування і характеристика устаткування,  меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | | | | | | | | Одиниця  виміру | | | | Кількість | | |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | |
| 1 | | | | |  | | Корпус редуктора тип GEM; ( маса=0,123) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
| 2 | | | | |  | | Черв'як в зборі (глобоідний черв'як) тип GEM; ( маса=0,699) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
| 3 | | | | |  | | Вал в зборі зі черв'ячним колесом т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
| 4 | | | | |  | | Статор електродвигуна т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
| 5 | | | | |  | | Ротор електродвигуна т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
| 6 | | | | |  | | Канато - тяговий шків т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
| 7 | | | | |  | | Гальмівний пристрій в зборі т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
| 8 | | | | |  | | Рама ; ( маса=0,01) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
| 9 | | | | |  | | Підрамник ; ( маса=0,01) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
| 10 | | | | |  | | Купе кабіни ліфту 320 кг; ( маса=0,01) | | | | | | | | шт | | | | 2 | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |