ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по ж/м Парус, буд. 1-Б, м. Дніпро**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

**Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по ж/м Парус, буд. 1-Б, м. Дніпро**, ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 робота

***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ж/м Парус, буд. 1-Б

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  1 733 761, 20 грн .

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до зведеного кошторисного розрахунку.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 3131).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.  . | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кіль-  кість | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |
|  |  | | Перелiк нарахувань: | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання монтажних pобiт=1,  2 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | **Роздiл 1. Ліфт 1** | | |  | |  | |
| *1* |  | | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | | | *кабіна* | | *1* | |
| *2* |  | | *Заміна визивниго апарата* | | | *шт* | | *1* | |
| 3 |  | | Пост виклику | | | шт | | 1 | |
| *4* |  | | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | | | *пост* | | *1* | |
| 5 |  | | Панель наказу на 9 зупинок зі шрифтом  Брайлля | | | шт | | 1 | |
| *6* |  | | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | | | *стулка* | | *2* | |
| 7 |  | | Стулка дверей шахти | | | шт | | 2 | |
| *8* |  | | *Заміна обрамлення розсувних дверей*  *шахти* | | | *стулка* | | *2* | |
| 9 |  | | Обрамлення ДШ | | | компл | | 1 | |
|  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |  | |
| *10* |  | | *Заміна редуктора* | | | *редуктор* | | *1* | |
| *11* |  | | *Заміна електродвигуна на однотипний* | | | *двигун* | | *1* | |
| *12* |  | | *Заміна канато-тягового шківа* | | | *шт* | | *1* | |
| *13* |  | | *Заміна гальмівного пристрою* | | | *шт* | | *1* | |
| *14* |  | | *Зняття підрамника* | | | *підрамн.* | | *1* | |
| *15* |  | | *Встановлення підрамника* | | | *підрамн.* | | *1* | |
| *16* |  | | *Заміна тягових канатів. Підвіска*  *балансирна, пружинна. Канат діаметром*  *до 10,5 мм* | | | *10 м* | | *9,3* | |
| 17 |  | | Канат 10,0мм | | | м | | 93 | |
| 18 |  | | Затиск каната тягового | | | шт | | 18 | |
| *19* |  | | *Заміна тяги.* | | | *шт* | | *3* | |
| 20 |  | | Тяга противаги | | | шт | | 3 | |
| 21 |  | | Пружина противаги | | | шт | | 3 | |
|  |  | | **Роздiл 2. Ліфт 2** | | |  | |  | |
| *22* |  | | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | | | *кабіна* | | *1* | |
| *23* |  | | *Заміна визивниго апарата* | | | *шт* | | *1* | |
| 24 |  | | Пост виклику | | | шт | | 1 | |
| *25* |  | | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | | | *пост* | | *1* | |
| 26 |  | | Панель наказу на 9 зупинок зі шрифтом  Брайлля | | | шт | | 1 | |
| *27* |  | | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | | | *стулка* | | *2* | |
| 28 |  | | Стулка дверей шахти | | | шт | | 2 | |
| *29* |  | | *Заміна обрамлення розсувних дверей*  *шахти* | | | *стулка* | | *2* | |
| 30 |  | | Обрамлення ДШ | | | компл | | 1 | |
|  |  | | **Роздiл 3. Ліфт 3** | | |  | |  | |
| *31* |  | | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | | | *кабіна* | | *1* | |
| *32* |  | | *Заміна визивниго апарата* | | | *шт* | | *1* | |
| 33 |  | | Пост виклику | | | шт | | 1 | |
| *34* |  | | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | | | *пост* | | *1* | |
| 35 |  | | Панель наказу на 9 зупинок зі шрифтом  Брайлля | | | шт | | 1 | |
| *36* |  | | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | | | *стулка* | | *2* | |
| 37 |  | | Стулка дверей шахти | | | шт | | 2 | |
| *38* |  | | *Заміна обрамлення розсувних дверей*  *шахти* | | | *стулка* | | *2* | |
| 39 |  | | Обрамлення ДШ | | | компл | | 1 | |
|  |  | | **Роздiл 4. Ліфт 4** | | |  | |  | |
| *40* |  | | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | | | *кабіна* | | *1* | |
| *41* |  | | *Заміна визивниго апарата* | | | *шт* | | *1* | |
| 42 |  | | Пост виклику | | | шт | | 1 | |
| *43* |  | | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | | | *пост* | | *1* | |
| 44 |  | | Панель наказу на 9 зупинок зі шрифтом  Брайлля | | | шт | | 1 | |
| *45* |  | | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | | | *стулка* | | *2* | |
| 46 |  | | Стулка дверей шахти | | | шт | | 2 | |
| *47* |  | | *Заміна обрамлення розсувних дверей*  *шахти* | | | *стулка* | | *2* | |
| 48 |  | | Обрамлення ДШ | | | компл | | 1 | |
|  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |  | |
| *49* |  | | *Заміна редуктора* | | | *редуктор* | | *1* | |
| *50* |  | | *Заміна електродвигуна на однотипний* | | | *двигун* | | *1* | |
| *51* |  | | *Заміна канато-тягового шківа* | | | *шт* | | *1* | |
| *52* |  | | *Заміна гальмівного пристрою* | | | *шт* | | *1* | |
| *53* |  | | *Зняття підрамника* | | | *підрамн.* | | *1* | |
| *54* |  | | *Встановлення підрамника* | | | *підрамн.* | | *1* | |
| *55* |  | | *Заміна тягових канатів. Підвіска*  *балансирна, пружинна. Канат діаметром*  *до 10,5 мм* | | | *10 м* | | *9,3* | |
| 56 |  | | Канат 10,0мм | | | м | | 93 | |
| 57 |  | | Затиск каната тягового | | | шт | | 18 | |
| *58* |  | | *Заміна тяги.* | | | *шт* | | *3* | |
| 59 |  | | Тяга противаги | | | шт | | 3 | |
| 60 |  | | Пружина противаги | | | шт | | 3 | |
|  |  | |
|  |  | |
| №  Ч.ч. | | | Документ, що  обґрунтовує  ціну | | Найменування і характеристика устаткування,  меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | | | Одиниця  виміру | | Кількість | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |
|  | | |  | | Перелiк нарахувань: | | |  | |  | |
|  | | |  | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,2 | | |  | |  | |
| 1 | | |  | | Купе кабіни ліфту 320 кг; ( маса=0,075) | | | шт | | 4 | |
| 2 | | |  | | Корпус редуктора тип GEM; ( маса=0,123) | | | шт | | 2 | |
| 3 | | |  | | Черв'як в зборі (глобоідний черв'як) тип GEM; ( маса=0,699) | | | шт | | 2 | |
| 4 | | |  | | Вал в зборі зі черв'ячним колесом т. GEM; ( маса=0,01) | | | шт | | 2 | |
| 5 | | |  | | Статор електродвигуна т. GEM; ( маса=0,01) | | | шт | | 2 | |
| 6 | | |  | | Ротор електродвигуна т. GEM; ( маса=0,01) | | | шт | | 2 | |
| 7 | | |  | | Канато - тяговий шків т. GEM; ( маса=0,01) | | | шт | | 2 | |
| 8 | | |  | | Гальмівний пристрій в зборі т. GEM; ( маса=0,01) | | | шт | | 2 | |
| 9 | | |  | | Рама ; ( маса=0,01) | | | шт | | 2 | |
| 10 | | |  | | Підрамник ; ( маса=0,01) | | | шт | | 2 | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | |