ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Левка Лукяненка, буд. 3Г)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Левка Лукяненка, буд. 3Г), Код ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Левка Лукяненка, буд. 3Г)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***1 015 000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт r=1.2 | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Покриття асфальт | |  |  |  | |
| 1 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | | м2 | 63 |  | |
| 2 | Улаштування асфальтової вирівнювальної стяжки | | м2 | 63 |  | |
| 3 | На кожні 5 мм зміни товщини шару асфальтової  вирівнювальної стяжки додавати до 7 см | | м2 | 63 |  | |
| 4 | Покриття відремонтованих м'яких покрівель  бутилкаучуковою гідроізоляційною мастикою | | м2 | 63 |  | |
|  | Розділ №2. Покриття гранітна плитка | |  |  |  | |
| 5 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | | м2 | 205,2 |  | |
| 6 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | | м2 | 198 |  | |
| 7 | Улаштування покриттів з мармурових плит, кількість  плит на 1 м2 до 10 шт | | м2 | 51,3 |  | |
| 8 | Улаштування покриттів з мармурових плит, кількість  плит на 1 м2 до 10 шт (раніше демонтована плитка) | | м2 | 153,9 |  | |
|  | Розділ №3. Покриття плиткою тротуарною | |  |  |  | |
| 9 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | | м2 | 96,3 |  | |
| 10 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | | м2 | 152,3 |  | |
| 11 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] (раніше демонтованої) | | м2 | 152,3 |  | |
|  | Розділ №4. Плитка керамічна | |  |  |  | |
| 12 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | | м2 | 2 |  | |
| 13 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | 2 |