ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт під’їзду у житловому будинку за адресою: шосе Донецьке, буд. 1, під’їзд 4, м. Дніпро)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт під’їзду у житловому будинку за адресою: шосе Донецьке, буд. 1, під’їзд 4, м. Дніпро), Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, шосе Донецьке, буд. 1, під’їзд 4)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***105005,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | | 78,3 |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | | 34,5 |  |
| 3 | Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі | м2 | | 34,5 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | | 14 |  |
| 5 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці, підготовлених під фарбування | м2 | | 92,3 |  |
| 6 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 35% | м2 | | 7 |  |
| 7 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 35% | м2 | | 12,2 |  |
| 8 | Ремонт прямої частини дерев'яного поручня | м | | 4 |  |
| 9 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | | 18,5 |  |
| 10 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | | 18,5 |  |
| 11 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | | 14 |  |
| 12 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | | 14 |  |