ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Новорічна, буд.49)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Новорічна, буд.49), Код ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро вул.Новорічна, буд.49)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***400000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 19. 03.2025

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |
| --- |
| **на** Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Новорічна, буд.49) |
|   |   |
| Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 65 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог | м2 | 65 |   |
| 3 | (Демонтаж) Укладання в багатоповерхових будівляхміжколонних плит перекриття і покриття шириною 3 м поригелях з поличками при найбільшій масі монтажнихелементів у будівлі до 8 т | шт | 4 |   |
| 4 | Розбирання залізобетонних перекриттів | м3 | 4,12 |   |
| 5 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій (накривоквентканалов) | шт | 4 |   |
| 6 | (Демонтаж) Установлення вентиляційних блоків шахтмасою до 1 т | шт | 4 |   |
| 7 | Розбирання залізобетонних вентиляційних блоків шахти накривок | м3 | 4,29 |   |
| 8 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 26 |   |
| 9 | Розбирання залізобетонних парапетів | м3 | 0,832 |   |
| 10 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій |  м різ. | 44 |   |
| 11 | Розбирання зовнішній керамзитобетонних стіновихблоков тл.250 |  м3 | 1,2 |   |
| 12 | Навантаження сміття вручну |  т | 30,9 |   |
| 13 | Перевезення сміття до 30 км | т | 30,9 |   |