ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Новорічна, буд.49)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Новорічна, буд.49), Код ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро вул.Новорічна, буд.49)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***400000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 19. 03.2025

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Новорічна, буд.49) | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2 | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-  3 шари | | м2 | 65 |  | |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог | | м2 | 65 |  | |
| 3 | (Демонтаж) Укладання в багатоповерхових будівлях  міжколонних плит перекриття і покриття шириною 3 м по  ригелях з поличками при найбільшій масі монтажних  елементів у будівлі до 8 т | | шт | 4 |  | |
| 4 | Розбирання залізобетонних перекриттів | | м3 | 4,12 |  | |
| 5 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій (накривок  вентканалов) | | шт | 4 |  | |
| 6 | (Демонтаж) Установлення вентиляційних блоків шахт  масою до 1 т | | шт | 4 |  | |
| 7 | Розбирання залізобетонних вентиляційних блоків шахт  и накривок | | м3 | 4,29 |  | |
| 8 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [  парапетів та ін.] масою до 0,5 т | | шт | 26 |  | |
| 9 | Розбирання залізобетонних парапетів | | м3 | 0,832 |  | |
| 10 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій | | м різ. | 44 |  | |
| 11 | Розбирання зовнішній керамзитобетонних стінових  блоков тл.250 | | м3 | 1,2 |  | |
| 12 | Навантаження сміття вручну | | т | 30,9 |  | |
| 13 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 30,9 |  | |