ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул, Набережна Перемоги, буд.44 Н)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул, Набережна Перемоги, буд.44 Н), Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул, Набережна Перемоги, буд.44 Н)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***2050000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 04.12.2024 року №2/59 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 30.05.2025

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | |
|  |  | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 3 |  |
| (Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими  склопакетами площею до 1 м2 | | м2 | 2,67 |  |
| Установлення віконних коробок в кам'яних стінах | | м2 | 2,67 |  |
| Скління металевих рам двошаровими склопакетами  площею до 1 м2 | | м2 | 2,67 |  |
| Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 6 |  |
| (Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими  склопакетами площею до 2 м2 | | м2 | 9,36 |  |
| Установлення віконних коробок в кам'яних стінах | | м2 | 9,36 |  |
| Скління металевих рам двошаровими склопакетами  площею до 2 м2 | | м2 | 9,36 |  |
| Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 22 |  |
| (Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими  склопакетами площею до 3 м2 | | м2 | 60,88 |  |
| Установлення віконних коробок в кам'яних стінах | | м2 | 60,88 |  |
| Скління металевих рам двошаровими склопакетами  площею до 3 м2 | | м2 | 60,88 |  |
| Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 36 |  |
| (Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими  склопакетами площею более 3 м2 | | м2 | 141,9 |  |
| Установлення віконних коробок в кам'яних стінах | | м2 | 141,9 |  |
| Скління металевих рам двошаровими склопакетами  площею более 3 м2 | | м2 | 141,9 |  |
| Навантаження сміття вручну | | т | 8,298 |  |
| Перевезення сміття до 30 км | | т | 8,298 |  |