ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у житловому будинку за адресою: шосе Донецьке, буд. 9, м. Дніпро)**

 (оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

**Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у житловому будинку за адресою: шосе Донецьке, буд. 9, м. Дніпро)**

**Код ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)**

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, шосе Донецьке, буд. 9

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***367 052,00*** грн .
2. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – **Рішенням ДМР № 12-15/4 від 15.04.2025**

 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.12.2025р

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт к=1,2 Додаток Б. Таблиця Б1 п.2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знiмання засклених вiконних рам |  м2 | 44,8 |   |
| 2 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 40 |   |
| 3 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 56 |   |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площеюдо 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових ігромадських будівель | м2 | 44,8 |   |
| 5 | Установлення віконних зливів | м | 56 |   |
|   |