ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житлових будинках у м.Дніпро - заходи з енергозбереження (оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житлових будинках у м.Дніпро - заходи з енергозбереження), Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 6 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Панікахи, буд.75, шосе Донецьке, буд. 106, просп. Слобожанський, буд. 76, вул. Яскрава, буд. 13, вул. Петра Полтави, буд. 190, вул. Батумська, буд. 26)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***555000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 04.12.2024 року №2/59 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.12.2025

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |
| --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 26 - заходи з енергозбереження |
|   |   |
| Умови виконання робіт Додаток Б.Таблиця Б1 п.1 к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 7,82 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 3 |   |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 7,82 |   |
| 4 | Улаштування з листової сталі нащильників | м | 14,5 |   |
| 5 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) |  шт | 3 |   |

|  |
| --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Петра Полтави, буд. 190 - заходи з енергозбереження |
|   |   |
| Умови виконання робіт Додаток Б.Таблиця Б1 п.1 к=1,2  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 5,78 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |   |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 5,78 |   |
| 4 | Улаштування з листової сталі нащильників | м | 2,1 |   |
| 5 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) |  шт | 2 |   |
|   |

|  |
| --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Яскрава, буд. 13 - заходи з енергозбереження |
|   |   |
| Умови виконання робіт Додаток Б.Таблиця Б1 п.1 к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 12,26 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 6 |   |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 1,99 |   |
| 4 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 10,27 |   |
| 5 | Улаштування з листової сталі нащильників | м | 11,4 |   |
| 6 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) |  шт | 6 |   |

|  |
| --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,розташованому заадресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 76 - заходи з енергозбереження |
|   |   |
| Умови виконання робіт Додаток Б.Таблиця Б1 п.1 к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 2,96 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 2,96 |   |
| 4 | Улаштування з листової сталі нащильників | м | 6,52 |   |
| 5 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) |  шт | 1 |   |
|   |

|  |
| --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,розташованому за адресою: м. Дніпро, шосе Донецьке, буд. 106 - заходи з енергозбереження |
|   |   |
| Умови виконання робіт Додаток Б.Таблиця Б1 п.1 к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 2,2 |   |
| 2 | Улаштування з листової сталі нащильників | м | 1,4 |   |
| 3 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) |  шт | 1 |   |

|  |
| --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Панікахи, буд.75 - заходи з енергозбереження |
|   |   |
| Умови виконання робіт к=1,2 Додаток Б.Таблиця Б1 п.2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Додаток Б.Таблиця Б1 п.2 (Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків,будівель і споруд, що експлуатуються ) |   |   |   |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 15,03 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 6 |   |
| 3 | Улаштування з листової сталі нащильників | м | 53 |   |
| 4 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 15,03 |   |
| 5 | Установлення дверних [віконних] наборів накладних[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконнітощо]/дотягувач |  шт | 2 |   |
| 6 | Навантаження сміття вручну |  т | 0,654 |   |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,654 |   |