ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житлових будинках у м.Дніпро - заходи з енергозбереження (оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житлових будинках у м.Дніпро - заходи з енергозбереження), Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 4 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область,  шосе Донецьке, буд. 148 вул. Березинська, буд. 28 просп. Слобожанський, буд. 66-А просп. Слобожанський, буд. 64
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***295000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 04.12.2024 року №2/59 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.12.2025

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,  розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 64 - заходи з енергозбереження | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 (згідно з Таблиця Б1 п.1) | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | м2 | 4,15 |  | |
| 2 | Улаштування з листової сталі нащильників | | м | 12,68 |  | |
| 3 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) | | шт | 2 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,  розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 66-А - заходи з енергозбереження | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 (згідно з Таблиця Б1 п.1) | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | 3,91 |  | |
| 2 | Улаштування з листової сталі нащильників | | м | 9,44 |  | |
| 3 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) | | шт | 2 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,  розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 28 - заходи з енергозбереження | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 (згідно з Таблиця Б1 п.1) | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | м2 | 10,28 |  | |
| 2 | Улаштування з листової сталі нащильників | | м | 4,29 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** Поточний ремонт зі встановлення других тамбурних дверей у житловому будинку,  розташованому за адресою: м. Дніпро, шосе Донецьке, буд. 148 - заходи з енергозбереження | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 (згідно з Таблиця Б1 п.1) | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | м2 | 9,65 |  | |
| 2 | Улаштування з листової сталі нащильників | | м | 17,75 |  | |